# [Письмо МЧС России от 4 октября 2012 г. N 19-16-967 "О рассмотрении обращения"](http://internet.garant.ru/document?id=70666454&sub=0)

# Письмо МЧС России от 4 октября 2012 г. N 19-16-967"О рассмотрении обращения"

Департаментом надзорной деятельности МЧС России Ваше обращение рассмотрено и сообщается следующее.

1. К объектам с ночным пребыванием людей относятся объекты с помещениями, в которых в ночное время возможно пребывание людей, за исключением жилых домов и объектов с персоналом, осуществляющим охрану.

2. Количество рабочих мест на объекте определяется в соответствии с [Положением](http://internet.garant.ru/document?id=12058997&sub=1000) о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным [постановлением](http://internet.garant.ru/document?id=12058997&sub=0) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87.

3. Согласно [пункту 5](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1005) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных [постановлением](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=0) Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее - Правила), объекты, на которых одновременно находится 50 и более человек относятся к объектам с массовым пребыванием людей.

4. Под листовым металлом в [Правилах](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1000) понимается металлическое изделие, представляющее собой тонкий лист из металла с обрезной или необрезной кромкой, поставляемый в рулонах или в виде листов. При этом к основным категориям металлических листов относятся: горячекатаный, холоднокатаный, просечно-вытяжной, оцинкованный листы.

5. К сгораемым перекрытиям относятся перекрытия, в конструкции которых используются материалы, относящиеся к группе горючести Г1-Г4.

6. Вывод сигнала о пожаре на пульт государственной противопожарной службы является требованием рекомендательного характера. Прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны может предусматриваться посредством снятия микротелефона без набора на телефонный аппарат, номер которого заранее сообщается абонентом на коммутационной станции, т.е. в так называемом режиме "прямой связи". При этом сообщается, что в настоящее время в [Правилах](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1000) "прямая телефонная связь с подразделениями пожарной охраны" заменена на "телефонная связь с подразделениями пожарной охраны". Каналы GSM/GPRS сотовой связи, это один из видов мобильной радиосвязи в основе которого лежит сотовая сеть и использование их для передачи тревожных извещений (как альтернатива телефонной связи) не допускается.

7. В соответствии с [пунктом 12](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1012) Правил, на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте (без исключений).

8. Требованиями [пункта 16](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1016) Правил установлено, что территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан должны обеспечиваться звуковой сигнализацией для оповещения людей при пожаре. При этом типы оповещателей, размещение и количество нормативными правовыми документами не регламентировано.

9. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости - это жидкости, способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания и имеющих температуру вспышки не выше 61°С и выше 61°С соответственно. При заправке баллонов горючими газами (метан, бутан, пропан, ацетилен, водород и т.д.) хранение их не допускается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

10. [Пунктом 1](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1001) Правил устанавливаются правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. При этом, требования изложенные в Правилах, являются обязательными для исполнения.

11. К противопожарным преградам, согласно [части 35 статьи 2](http://internet.garant.ru/document?id=12061584&sub=235) Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", относятся строительные конструкции с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, объемные элементы здания или иные инженерные решения, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения, в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями.

12. [Пунктом 33](http://internet.garant.ru/document?id=70070244&sub=1033) Правил установлено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обязан обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в соответствии с требованиями которых они были запроектированы и построены (СНиП, НПБ, ГОСТ и т.д.).

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главного государственногоинспектора Российской Федерациипо пожарному надзору -заместитель директора Департаментанадзорной деятельности | С.П. Воронов |